|  |
| --- |
| Приложение 11  к приказу Ректора  от «\_\_\_»\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_ |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА**

**1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима.

1.2. Обеспечивать сохранность и правильное использование электропроводки, электроприборов, имеющихся средств пожаротушения и элементов пожарной сигнализации. Об обнаружении неисправности докладывать заведующему общежития.

1.3. Обеспечить своевременное удаление мусора и бытовых отходов.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Проверить, свободны ли пути эвакуации, проходы к огнетушителям и пожарным кранам.

2.2. Перед использованием электроприборов, визуально проверить целостность, исправность корпуса прибора, состояние изоляции, состояние штепсельной вилки.

2.3. Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели студены располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Проживающим в общежитии запрещается**:**

- курение в помещениях общежития.

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом заведующему ( коменданту) общежития.

4.2. При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети и начать эвакуацию людей из помещения. Оповестить о пожаре сотрудников охраны ( при необходимости привести в действие ручной пожарный извещатель) и по возможности приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3. Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, с учетом распространения на путях эвакуации опасных факторов пожара (дым, пламя, повышенная температура).

4.4. Во время передвижения в сильно задымленных помещениях необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, следует организовать спасение людей через окна по пожарным лестницам. В этом случае дверь помещения, из которого ведется эвакуация, необходимо плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все отверстия и щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

4.6. Последним покидает место проведения эвакуации заведующий ( комендант) общежития только после того, как лично убедится в отсутствии людей в помещениях.

4.7. Принять меры к возникновению и распространение паники.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить электрические устройства от источника питания.

5.2. Обеспечивают очистку от горючих отходов, мусора.

5.3. Закрыть окна, выключить свет.

Разработал:

Начальник отдела пожарной безопасности

и технических средств охраны А.Л. Николаев