|  |
| --- |
|  Приложение 9  к приказу Ректора  от «\_\_\_»\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_ |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ**

**1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в структурных подразделениях НГТУ.

1.2. Ответственный за противопожарную безопасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей является организатор мероприятия.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

2.1. Организатор мероприятия с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

– осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

– организует дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

 – проверяет пути эвакуации, проходы к огнетушителям и пожарным кранам.

 – наличие и исправность средств пожаротушения,

 – проводит целевой инструктаж с участниками мероприятия, приглашенными на мероприятие выступающими, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники.

2.2. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

2.3. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

2.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

2.5. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

2.6. На мероприятии с массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

- проводить перед началом или во время меоприятия огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

3.1. В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом ответственному за проведение мероприятия.

3.2. При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети и начать эвакуацию людей из помещения. Оповестить о пожаре сотрудников охраны ( при необходимости привести в действие ручной пожарный извещатель) и по возможности приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

3.3. Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, с учетом распространения на путях эвакуации опасных факторов пожара (дым, пламя, повышенная температура).

3.4. Во время передвижения в сильно задымленных помещениях необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

3.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, следует организовать спасение людей через окна по пожарным лестницам. В этом случае дверь помещения, из которого ведется эвакуация, необходимо плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все отверстия и щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

3.6. Последним покидает место проведения мероприятия ответственный за проведения мероприятия и только после того, как лично убедится в отсутствии людей в помещении.

3.7. Принять меры к возникновению и распространение паники.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить электрические устройства от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место, обеспечивают очистку от горючих отходов, мусора.

5.3. По окончании работ тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки или сообщить о них начальник у хозяйственного отдела.

5.4. Закрыть окна, выключить свет, ключ сдать на охрану.

Разработал:

Начальник отдела пожарной безопасности

и технических средств охраны А.Л. Николаев